**UniFi Protect - Ajtócsengő Beállítása**

Adja hozzá a G4 Doorbell Pro-t az UniFi Protect rendszeréhez, hogy fokozza a biztonságot valós idejű videóval és látogató értesítésekkel.

**Kezdés**

Győződjön meg róla, hogy rendelkezik minden szükséges eszközzel:

* **UniFi Protect** már be van állítva.
* **(Opcionális) Ajtócsengő Csengettyű:** Az UniFi WiFi Chime egyszerű, vezeték nélküli beállítást kínál. További ajánlásokért nézze meg az Ajtócsengő Csengettyű Konfigurálása cikket.
* **Áramellátás:**
	+ Ha a G4 Doorbell Pro-t az UniFi Chime-mal használja, az ajtócsengőt PoE Adapterrel vagy falra szerelhető adapterrel táplálhatja.
	+ Ha a G4 Doorbell-t használja vagy hagyományosan vezeti be az ajtócsengőt, győződjön meg róla, hogy rendelkezik egy kompatibilis transzformátorral\* (16—24V AC, 20VA vagy nagyobb, 50/60 Hz), amely táplálja az ajtócsengőt. Továbbá, a transzformátor kimeneti teljesítményének meg kell egyeznie a csengő teljesítményével. Ezek a szükséges teljesítményadatok megtalálhatók az ajtócsengő termékoldalán.
	+ Az EU-ban kapható Protect Doorbells már tartalmaznak megfelelő transzformátort.

**Beállítási Folyamat**

1. Hivatkozzon a G4 Doorbell vagy G4 Doorbell Pro Gyors Telepítési Útmutatójára (QIG) az egyszerű felszerelési utasításokért.
2. **(Opcionális)** Készítse elő az elektromos áramkört a vezetékes diagramjaink szerint. Ezt a lépést kihagyhatja, ha a G4 Doorbell Pro-t PoE Adapterrel vagy AC Fal Adapterrel használja, valamint az UniFi WiFi Chime-mal.
3. Csatlakoztassa mobil eszközét egy olyan WiFi hálózathoz, amely kapcsolatban áll az UniFi Konzollal, és kapcsolja be a Bluetooth-t.
4. Használja az UniFi Protect Mobilalkalmazást (iOS / Android), hogy könnyen integrálja az ajtócsengőt.
5. **(Opcionális)** Konfigurálja az ajtócsengő csengettyűt az alábbi utasítások szerint.