**Kamerák Migrálása**

A kamerák új UniFi Protect alkalmazásra történő migrálása egyszerű folyamat, de kövesse ezeket a lépéseket gondosan, hogy ne veszítsen el értékes felvételeket vagy beállításokat.

**Migrálás Másik Console Modellre**

Magyarázat céljából feltételezzük, hogy a kamerák egy Cloud Gateway-hez vannak csatlakoztatva, és azokat egy UNVR-re szeretné áthelyezni.

1. **Exportálja azokat a klipeket, amelyeket meg szeretne tartani**; a felvételek nem migrálnak.
2. **Csatlakoztassa az UNVR-t** és győződjön meg arról, hogy ugyanazon a VLAN-on van, mint a kamerák.
3. **Ellenőrizze, hogy létezik egy friss biztonsági mentés** a **Settings > Control Plane > Backups** menüpont alatt a **Back Up Now** választásával.
4. **Állítsa le a Protect alkalmazást az eredeti konzolon** a **Settings > Control Plane** menüben, válassza a **Talk** alkalmazást, majd kattintson a **Stop** gombra.
5. **Állítson helyre a biztonsági mentést az UNVR-en**.

**Migrálás Helyettesítő Modellre**

A videók megtartása érdekében a migrációs folyamat során kövesse ezeket a lépéseket gondosan:

1. **Állítsa be az új konzolt HDD-k nélkül** a beállító varázsló segítségével.
2. **Adminok migrálása:** Állítson helyre egy felhőalapú biztonsági mentésből.
3. **Ellenőrizze, hogy a firmware és a Protect alkalmazás frissítve van-e**.
4. **Kapcsolja le mindkét konzolt** az alkalmazáson keresztül; ne húzza ki a konnektorból a kikapcsoláshoz.
5. **Mozgassa át a HDD-ket a régi konzolról az újra**.
	* **Megjegyzés:** Ne adjon hozzá új HDD-ket ezen a ponton.
6. **Kapcsolja be az új konzolt**.